**Zakładka magnetyczna odporna na wilgoć**

Wymagania:

1. Dane techniczne:
2. nadruk offsetowy, 4+0 CMYK, na obustronnie białym kartonie (350 g/m2),
3. nadruk zabezpieczony folią błyszczącą,
4. uszlachetnienie lakierem UV (błysk),
5. narożniki zaokrąglone,
6. magnesy na obu "ramionach" zakładki,
7. wielkość: 260 x 40 mm. po rozłożeniu, bigowane na pół,
8. nadruk: nadruk (kampania rekrutacyjna),
9. opakowanie zbiorcze w papierowy karton.

 Ilość: …….. sztuk.

UWAGA:

Wybrany Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, będzie zobowiązany:

1. przysłać projekt do Zamawiającego w celu uzyskania jego akceptacji,
2. przysłać na adres Zamawiającego fizyczny egzemplarz próbny (proof), w celu uzyskania jego akceptacji przed zleceniem produkcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość otrzymania trzech proofów, jeśli wcześniejsze nie będą spełniały oczekiwań Zamawiającego.